* **Mesure de longueur par angle :** On mesure les angles, et on détermine la longueur h. Que l’on compare avec un mètre ruban. Mesure par triangulation : c’est comme ça que le mètre étalon a été déterminé (1790 ,mechin et delambre) ont mesurer le quart de ??? teerrestre 3’39). Aujourd’hui, c’est une mesure de
* **Mesure d’une distance par interférométrie :** On remonte au coefficient de proportionnalité.
* **Mettre la manip sur l’interférométrie**